










江苏省第二中医院无线网络升级项目
调研内容












[bookmark: bookmark2]一、基础网络现状
[bookmark: bookmark4]1、网络现状
（1）江苏省第二中医院院区基础网络建设于2014年左右，目前包含无线 WiFi 网络（内网和外网）；有线覆盖网络（内网、办公外网和业务外网）。
（2）无线 WiFi 内网目前覆盖C栋流芳楼和E栋住院楼；无线 WiFi 外网目前覆盖B栋急诊楼（行政楼）、C栋流芳楼、E栋住院楼和G栋新门诊楼。且目前各楼栋的无线WiFi网络均是独立覆盖。
（3）院区有线覆盖网络目前包含内网、办公外网和业务外网 3 张网络。内网属于纯内部网络，主要承载医院各种内部信息系统；办公外网主要承载医院面向互联网的业务访问需求；业务外网主要承载医院管理、办公等重要的业务应用及访问需求，同时保持与市医保局等信息网的互联互通。
（4）医院基础网络核心数据机房位于E栋住院楼一楼，也是医院基础网络的运维中心，为信息系统运行提供必要的基础硬件、软件环境和信息支持。
[bookmark: bookmark6]2、存在问题
（1）院区无线 WiFi网络（内网和外网）目前仅覆盖部分楼栋且相互之间网 络未互联互通，造成无线 WiFi 网络用户体验差。
（2）由于院区基础网络建设已达10年，核心数据机房与部分楼栋间的光缆纤芯资源匮乏，光纤衰耗大，无法满足网络带宽扩容需要。
[bookmark: bookmark1]二、改造预期目标
[bookmark: bookmark9]本改造方案计划对现有院区无线 WiFi 网络进行升级覆盖；扩容核心数据机房与楼栋间的光缆容量。改造后的基础网络具备高速率、低延时、高稳定性、高可靠性、高安全性。
三、改造技术方案
[bookmark: bookmark11]1、无线 WiFi 网络升级覆盖
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（1）信号覆盖原则
1）室内信号覆盖：典型院内室内场景，无线信号强度不低于-65dBm，推荐覆盖半径 15~20 米。
2）信号损耗：保持信号穿过墙壁和天花板的数量最小，应放置 AP 及天线合适的位置，墙壁和天花板阻碍信号的路径最短，损耗最小。
3）信号覆盖：针对重点覆盖医护人员、病人区域以及相关设备接入区域，需重点部署 AP 进行覆盖。
（2）天线选择原则
1）室内 AP 配置内置全向天线进行 360 度信号覆盖。
2）室内 AP 天线方向可调，安装 AP 的位置应确保天线主波束方向正对覆盖 目标区域，保证良好的覆盖效果。
（3）安装部署原则
1）AP 安装位置避免覆盖区域内放置微波炉、无线摄像头、无绳电话等电子设备。
2）室内AP吸顶安装，高度 3~4 米。室内相邻AP部署间隔为15米到20米。
3）如果在一个大厅里只安装一个AP，则尽量把AP 安放在大厅的中央位置，而且最好是放置于大厅天花板上；如果同一空间安装两个 AP，则可以放在两个对角上。
4）AP的规划应避开院内明确提示有不能安装无线通信设备区域。
（4）设备供电原则
AP和POE供电设备距离80米以内优先采用POE交换机供电，供电和数据可采用网线共用。
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark17]1.2   建设内容
（1）无线 WiFi 网络覆盖
本次在医院院区根据实际需求重新部署 2 套无线 WiFi 网络（内网和外网），涵盖相关有需求的楼宇A老门诊楼、B急诊楼（行政楼）、C流芳楼、D行知楼、E住院楼、G新门诊楼等。
A老门诊楼总楼层为 4 层，设置 1F 汇聚交换机和其他楼层接入交换机，均为 POE 交换机供电（AP和POE供电设备距离 80 米以内）。
B急诊楼（行政楼）总楼层为 4 层，设置 1F 汇聚交换机和其他楼层接入交换机，均为 POE 交换机供电（AP 和 POE 供电设备距离 80 米以内）。
C 流芳楼总楼层为 7 层，设置 1F 汇聚交换机和其他楼层接入交换机，均为 POE 交换机供电（AP和POE供电设备距离 80 米以内）。
D 行知楼总楼层为 4 层，设置 1F 汇聚交换机和其他楼层接入交换机，均为 POE 交换机供电（AP和POE供电设备距离 80 米以内）。
E 住院楼总楼层为 15 层，设置 1F 汇聚交换机和其他楼层接入交换机，均为 POE 交换机供电（AP 和 POE 供电设备距离 80 米以内）。
G 新门诊楼总楼层为 3 层，设置 1F 汇聚交换机和其他楼层接入交换机，均 为 POE 交换机供电（AP 和 POE 供电设备距离 80 米以内）。
（2）核心数据机房与楼栋间光缆纤芯扩容
医院院区现有5条主干光缆，共计8公里左右，大部分光缆运行年限超过10年。光缆段核心数据机房至A老门诊楼，光缆段核心数据机房至B急诊楼（行政楼），光缆段核心数据机房至C流芳楼，光缆段核心数据机房至D行知楼，光缆段核心数据机房至E住院楼均为12芯光缆或24芯光缆。部分段落通信光缆段落随运行年限的增长和运行环境变化，出现明显缺陷，电腐蚀、外护套损伤、光缆断芯、光缆接头损坏等导致衰减严重无法使用，需对存在缺陷光缆段进行维修。
对存在缺陷及隐患的光缆进行维修，包括更换光缆、维修接头盒、维修光缆 终端、补充金具、标牌、治理光缆运行环境等。
四、项目投资估算

	序 号
	
类别
	
详细描述
	单 位
	数 量
	单价  （元）
	总价  （元）

	

一
	无线  WiFi   网络升 级改造
	无线 WiFi 网络升级，包含无线内网 WIFI 和无线外网 WIFI 的院区楼栋全覆盖
	套
	
	
	

	
	
	主光缆纤芯扩容，包含医院院区 6 条主干光 缆
	套
	
	
	

	
二
	工程建 设配套 材料
	壁挂机柜、金属槽式桥架、PVC 线槽、尾 纤，跳纤，非屏蔽六类网线等
	
套
	

	

	


	
三
	
系统集 成
	硬件安装、测试；设备配置和调试，整体网 络系统调试；链路测试；网管平台集成、配 置、优化、调测；网络的稳定性和安全性集
成等。
	
套
	


	


	



	合计
	
	
	
	


五、商务要求：
1、本系统中软硬件技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持3年，调研方应在供应实施当地（市级）设立技术支持和售后服务机构，并有足够的人员来保证技术支持和售后服务。调研方须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。
2、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于 30人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握使用方法，独立完成日常的维护工作，掌握日常运行情况并能及时了解并排除大部分的日常故障。
3、调研方必须是生产厂家或取得厂家授权的代理商，调研时代理商需提供原厂针对此项目的授权函。
六、服务要求
1、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
2、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。
[bookmark: _GoBack]七、项目实施要求
项目实施时间：签订合同之日起2个月内。
八、付款条件
验收并合格后，支付合同总额的90%，一年后支付合同总额10%。
九、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718。
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