[bookmark: _GoBack]国家传染病智能监测预警前置软件服务器技术参数要求
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	★架构要求
	CPU满足中国信息安全测评中心发布的《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》或《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》要求，

	2
	产品形态
	≤2U机架式服务器，配置静态滑轨套件

	3
	处理器
	配置2颗ARM架构处理器，单颗要求：主频≥2.6GHz，核数≥32核

	4
	内存
	配置≥256GB ECC DDR4 3200 内存 ；内存槽位支持 ≥16根；

	5
	★硬盘
	配置≥1块1.92TB SATA SSD硬盘，支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，可扩展≥12个热插拔3.5寸硬盘SAS/SATA/SSD硬盘；可选后置扩展≥ 4 个3.5寸热插拔硬盘位SAS/SATA/SSD+4个2.5寸热插拔盘位SAS/SATA/SSD/NVME，配置12G RAID卡， 支持raid 0/1/10 ；

	6
	接口
	支持≥8张主流单宽加速卡包括不限于Atlas、NVIDIA系列

	7
	网络
	配置≥4个GE电口  可选4个万兆光口（含模块）

	8
	电源
	配置热插拔1+1 白金冗余电源，电源功耗≥900W，并提供配套的电源连接线；配置冗余风扇

	9
	兼容性要求
	所投产品需要与国家传染病智能监测预警前置软件的兼容，应针对产品品牌、型号及运行国家前置软件的必要环境提供有效的适配证明加盖软件厂商公章。

	10
	★预配置要求
	1、承诺到货前安装好符合前置软件要求的操作系统；2、承诺到货前安装好符合前置软件要求的openGauss数据库；3、承诺按照要求完成前置软件运行所需软硬件环境初始化对应的OS、Database、App、Port等环境配置，4、承诺前置机产品上架即用并立即进入完整待调试环境界面；以上承诺均应加盖公章并提供对应的产品合规技术方案证明。 

	11
	[bookmark: _Hlk166249204]★上级联调要求
	1、承诺协助医院在1个月内完成国家疾控局前置软件医院侧远程联通调试工作；2、承诺协助医院完成前置软件考核任务项目进度管理、配合上级实施单位完成医院侧账号申请、测试、转正、培训等流程；以上承诺均应加盖公章并提供对应的合规实施方案证明

	12
	★软件服务
	承诺协助医院对国家传染病监测预警前置软件运行状态持续监控、持续版本升级、持续备份管理、问题及时处理；针对2024－2025考核周期内前置软件运行环境初始化工作提供1次远程复核服务，前置机软件运行问题不限次数远程运维保障。

	13
	硬件维保要求
	提供三年原厂服务，中标后3天内提供原厂售后服务承诺函盖章原件；包括但不限于电话支持、远程问题处理支持、备件支持、工程师上门技术支持服务。

	14
	★出具承诺函
	承诺内容：
依照《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国传染病防治法实施办法》第三十五条规定：责任疫情报告人发现甲类传染病和乙类传染病中的艾滋病、肺炭疽的病人、病原携带者和疑似传染病病人时，城镇于六小时内，农村于十二小时内，以最快的通讯方式向发病地的卫生防疫机构报告，并同时报出传染病报告卡。
责任疫情报告人发现乙类传染病病人、病原携带者和疑传染病病人时，城镇于十二小时内，农村于二十四小时内向发病地的卫生防疫机构报出传染病报告卡。
责任疫情报告人在丙类传染病监测区内发现丙类传染病病人时，应当在二十四小时内向发病地的卫生防疫机构报出传染病报告卡。
依照以上规定，投标人需承诺在江苏省第二中医院传染病智能预警实施方案中，如果投标人方案被选中，投标人按照法律规定，自愿承诺，如果医疗机构软件、硬件、网络等任何问题出现时，按照甲类传染病0.5个小时，乙类传染病1个小时内协调国家疾控中心、省市疾控中心、医疗机构、国家疾控中心智能软件开发公司和本项目中硬件公司，完成并解决问题，如超时造成的迟报问题，投标人自愿承担任何法律后果。



注：★项为核心指标，必须满足。

