一.设备清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	方柱LED显示屏
	20.28
	㎡
	详见技术要求

	2
	方柱圆角LED显示屏
	9.01
	㎡
	详见技术要求

	3
	LED控制系统
	1
	套
	详见技术要求

	4
	播控软件
	1
	套
	详见技术要求

	5
	智能配电柜
	1
	台
	详见技术要求

	6
	结构支架
	1
	项
	详见技术要求

	7
	屏体线缆
	1
	项
	详见技术要求

	8
	电子数字万年历挂钟
	1
	个
	详见技术要求

	
	
	
	
	




2、 详细技术参数要求


方柱形LED显示屏，3套，单套显示屏净尺寸0.96m*1.76m*4面，模组采用倒角斜边设计，使得相邻显示面之间的模组拼缝＜0.5mm
1、像素点间距：＜1.54mm；像素密度：≥427186点/㎡（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）；
2、采用表贴三合一发光管，屏幕表面做不反光处理，前维护技术，要求显示模块、开关电源、控制系统等均可前维护，
3、白平衡亮度：≥600CD/平方米；灰度等级：≥16bit，峰值功耗≤650W/㎡，平均功耗≤220W/㎡（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）；
4、最大视角（水平和垂直）：≥160°，色温：3000K—9300K连续可调；换帧频率：≥60 Hz；（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）
5、为保护视力，减少视力伤害，显示屏需通过了蓝光辐射危害测试，要满足①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）1.78E-02W/(㎡.sr.nm)。（提供具有CNAS认证机构的检测报告，同时提供该检测机构上述指标检测资格的CNAS认证官网查询截图）
6、▲为保证消防安全，LED显示屏需同时通过UL94:2013和GB/T 2408-2021标准的燃烧性能测定，水平燃烧达到HB等级，垂直燃烧达到V-0等级（提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，且检测报告内需包含完整燃烧实验过程图片）
7、为防止辐射污染，LED显示屏通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5（提供CNAS认证的第三方检测报告，且检测报告中需注明依照的测试标准和测试过程的详细数据）
8、为保证安全健康，LED显示屏厂商需通过电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系符合性认证（提供认证证书）
9、★为保证LED显示系统的可靠性，LED屏需通过可靠性试验，平均无故障时间MTBF≥20万小时（提供封面同时拥有CMA、CAL、CNAS 和 ilac-MRA标识的第三方检测报告，且报告包含完整的测试计算方式）
10、LED显示单元具有可开关功能技术，满足消防排烟通风要求；通过设置开合驱动装置以及压紧装置，解决建筑内表皮或外表皮通风排烟要求；（提供国家级权威部门出具的技术证书）；
11、为保证LED系统和其他集成系统之间的对接合理性和稳定性，LED厂商需具有电子通信广电行业(电子系统工程)专业甲级资质。
12、为保证显示系统稳定性，LED 显示屏屏体、播控软件、LED控制系统为同一制造商或同一品牌（提供3C证书或软著）


方柱圆角LED显示屏，显示面净尺寸5.12m*1.76m，（圆弧角弧长549.78mm）整圈一体拼接，无拼缝，转角处采用可弯折软板设计，弧形拼接的方式，过渡平滑，整屏带箱体安装。
1、像素点间距：＜1.54mm；像素密度：≥427186点/㎡（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）；
2、采用表贴三合一发光管，屏幕表面做不反光处理，前维护技术，要求显示模块、开关电源、控制系统等均可前维护，
3、白平衡亮度：≥600CD/平方米；灰度等级：≥16bit，峰值功耗≤650W/㎡，平均功耗≤220W/㎡（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）；
4、最大视角（水平和垂直）：≥160°，色温：3000K—9300K连续可调；换帧频率：≥60 Hz；（提供具有CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告）
5、为保护视力，减少视力伤害，显示屏需通过了蓝光辐射危害测试，要满足①无380nm-400nm波长的辐射，②波长460nm蓝光辐射亮度（光强度）1.78E-02W/(㎡.sr.nm)。（提供具有CNAS认证机构的检测报告，同时提供该检测机构上述指标检测资格的CNAS认证官网查询截图）
6、▲为保证消防安全，LED显示屏需同时通过UL94:2013和GB/T 2408-2021标准的燃烧性能测定，水平燃烧达到HB等级，垂直燃烧达到V-0等级（提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，且检测报告内需包含完整燃烧实验过程图片）
7、为防止辐射污染，LED显示屏通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5（提供CNAS认证的第三方检测报告，且检测报告中需注明依照的测试标准和测试过程的详细数据）
8、为保证安全健康，LED显示屏厂商需通过电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系符合性认证（提供认证证书）
9、★为保证LED显示系统的可靠性，LED屏需通过可靠性试验，平均无故障时间MTBF≥20万小时（提供封面同时拥有CMA、CAL、CNAS 和 ilac-MRA标识的第三方检测报告，且报告包含完整的测试计算方式）
10、LED显示单元具有可开关功能技术，满足消防排烟通风要求；通过设置开合驱动装置以及压紧装置，解决建筑内表皮或外表皮通风排烟要求；（提供国家级权威部门出具的技术证书）；
11、为保证LED系统和其他集成系统之间的对接合理性和稳定性，LED厂商需具有电子通信广电行业(电子系统工程)专业甲级资质。
12、为保证显示系统稳定性，LED 显示屏屏体、播控软件、LED控制系统为同一制造商或同一品牌（提供3C证书或软著）
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LED控制系统
1、设备应为纯硬件FPGA 架构背板等效带宽，不能内置 PC/X86/X64 架构硬件，以避免 X86/X64架构天然存在的计算可靠性和准确性缺陷以及设备运行不稳定问题
2、输入接口不少于：2路4K@60Hz+4路2K接口，输出接口满足屏体使用需求
3、设备支持任意一路图像在拼接屏的任意位置以任意比例进行开窗、缩放、拉伸、漫游、叠加、跨屏、缩放等功能
4、设备支持图像无缝实时切换功能，无缝切换时间≤20ms
5、支持场景保存及快速调用，支持场景轮巡，适应于不同的应用场景
6、支持图像截取功能，可以实现图像重点区域的放大显示或者裁掉信号源的黑边，图像开窗响应速度≤15ms；
以上6条需供第三方权威机构出具的检测报告
7、设备通过可靠性试验，平均无故障时间（MTBF）≥20万小时（提供封面同时拥有CMA、CAL、CNAS 和 ilac-MRA标识的第三方检测报告）。



播控软件
1、LED显示屏专用控制软件，具有自动亮度调节、屏体内温湿度显示，具有视频转播功能、远程控制功能，支持文本、图片、视频等各种文件的播放；
2、为保证采购人在使用本系统时不受到第三方关于软件著作权的知识产权的指控，LED厂商需具有：
（1）可视化（多画面显示）服务平台应用设计与管控系统类软件著作权证书；
（2）LED 显示屏参数自动存储备份及丢失恢复控制系统类软件著作权证书；
（3）LED 集成管理控制系统类软件著作权证书；
（4）LED 显示屏显示日志管理（含播放播控、电源、环境管理、视频拼接）系统类软件著作权证书；
（5）综合运维服务云平台控制类软件著作权证书；
（6）无线智能投播显示系统类软件著作权证书；
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（7）LED 显示屏智慧物联网系统类软件著作权证书
以上7条需供国家版权局相关的软件著作权证书



智能配电柜
1、配电柜具有多功能远程 PLC 控制功能，设置 PLC 输出，可减少供电系统瞬时启动对电网造成的冲击；
2、柜体各功能单元门的开启角度应大于90°，转动灵活；
3、具有分布式（手动、远程）上电功能；
4、可定时控制任意一路电源的开启和关闭；
5、防护等级应达到 IP30。
以上参数需提供第三方权威机构的检测报告

结构支架
1、拼接屏框架：按设计图进行施工,材料采用国标镀锌材料，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；
2、采用Q2358标准镀锌方管，平整度好，高精度连接校准；屏体主结构采用镀锌钢管制成，防腐防锈处理，主框架和辅框架需满足产品安装和安全要求 
3、为保证安装质量，供应商需具有有效期内的钢结构叁级专业承包资质证书

线缆
包含显示屏的强弱电线缆（距离机房及强电取电点约10米）及各类配套设备间的连接线缆。

电子数字万年历挂钟
电子数字万年历挂钟（显示年月日时分秒等），尺寸大小51*85cm。
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