项目参数
1、5G移动查房车

	项目
	子项目
	参数要求

	车体系统
	整体设计
	车体设计符合人体工程学原理，电脑、电池、显示屏等高度集成化设计成一体机，整体悬挂于车体支架上，故障节点少，安装极其便利，整车尺寸（含显示屏）≤570*610*1600mm，电脑一体机尺寸≤492*64*300mm，整车重量（含所有部件）≤45kgs

	
	电脑支架
	安装于后把手中心位置上，不占用台面空间（提供支架位于后把手中心位置的实物图片），壁挂孔径≤100*100mm，支持升降和悬停，行程≥150mm±10mm，负荷≥5Kg，支持俯仰角度调节

	
	台面设计
	采用航空级铝合金压铸一体成型台面，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线，无缝设计，清洁无死角；三边具有一体成型的铝合金防滑挡条，挡条高度≥20mm（提供铝合金挡条及高度测量实物图），防止物品滑落和漏液侵蚀车体；台面实用尺寸≤425×375mm，台面可升降调节 

	
	▲台面把手
	前后双把手一体化环形设计，并与台面一体化铝合金压铸成型，前把手下沉式设计（提供前后把手与铝合金台面一体化成型的实物图和细节图），坚固耐磨，方便前后推行

	
	台面舱体
	台面下方配置有舱体，内部可安装适配器及充电线卷盘等，后部与电脑支架对接方便隐藏走线，侧面支持拓展USB接口

	
	键盘托
	抽屉式隐藏设计于台面下方舱体，带自吸静音导轨，打开时位于前把手上方，不会阻挡操作者视线（提供抽屉打开时位于前把手上方的实物图） 

	
	副工作台
	台面下方侧面有隐藏式副工作台，金属材质，抽拉式设计，用于放置鼠标和拓展台面功能

	
	车体升降
	气动升降机构，行程≥260±10mm，能满足医护人员站坐操控需求，通过前把手侧边的手动拨片控制升降，操作非常方便

	
	▲底座
	铝合金压铸一体成型，尺寸≤530*500mm(±10mm),无任何塑料部件（提供铝合金底座实物图），坚固耐磨，承载能力强

	
	车轮
	四个4寸医疗专用静音脚轮，万向轮设计，防缠绕，防粘毛屑，2只前脚轮带刹车

	计算机系统
	计算机
	CPU≥i5 7代（提供真机电脑CPU显示图片），操作系统WIN7/WIN10，内存DDR4≥8G，硬盘为固态硬盘SSD≥256G 

	
	接口
	USB2.0接口≥6个（其中显示屏侧面≥4个），USB3.0接口≥2个，VGA输出≥1个，HDMI输出≥1个，耳机接口≥1个，麦克风接口≥1个，电源输入接口≥1个 

	
	显示屏
	LED显示屏≥21.5”，分辨率≥1920*1080，无边框全面屏设计，屏幕占比≥90%

	
	▲高度集成设计
	电脑主板、电池、显示屏、网络模块等全部集成安装在白色一体机机壳内，ABS材质，抗菌处理（提供第三方权威机构出具的抗菌检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），故障节点少，售后更方便

	
	标配网络
	2.4G/5G双频WiFi，支持802.11 a/b/g/n/ac及以上标准，千兆网口

	
	★5G网络
	电脑一体机内置5G通信模块，兼容4G，其中5G实测下行速度≥300M/S（提供真机实测图片证明），兼容三大运营商网络

	
	★卡插槽
	SIM卡插槽外露设计，并有插卡大小和方向标识（提供插槽外露以及标识的实物图片）,方便识别和插拔 

	
	内置天线
	所有高性能网络天线均内置在一体机内，采用箔片式设计，接受面积大，信号强，安全稳定，不影响外观（提供所有天线内置的真机实物图片）

	
	音频播放
	显示屏内置高清扬声器，输出语音无干扰

	电源系统
	一键开关
	一键控制开关机、睡眠和唤醒，并带指示灯，按键位于显示屏侧边，方便操作

	
	▲电池参数
	磷酸铁锂电池，2000次充放电寿命，充满电≤5小时，在所有设备同时运行的情况下，连续工作≥12小时（提供第三方检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），待机≥18小时

	
	电池放置
	电池完全内置于电脑一体机内（提供电池内置在电脑一体机内的实物图片证明），售后整体更换电脑一体机或调修，避免在医院拆机和更换电池带来不便和安全隐患

	
	充放电管理
	电脑主板集成充放电管理模块，BIOS集成电池EC管理系统（提供BIOS集成EC的实物图片），具有漏电、短路、过压、过载保护功能，具有低电量报警以及休眠保护功能，有效防止硬关机带来数据丢失和硬盘损伤，有助于延长电池和电脑使用寿命

	
	▲电量显示
	电脑桌面右下角任务栏有电池图标，可肉眼直接观察电量情况，也可将鼠标移动到图标上自动显示电量百分比和续航时间，以及充电时显示充满电需要的时间（提供续航时间显示图片及充电时间显示图片），点即标识还可查看详细参数，和设置电池管理计划，方便使用，增强安全

	
	线材收纳
	所有连接线全部隐藏于车体内，没有任何外露，充电线为自动伸缩式电源线，位于车体背面，适合远近使用，收缩时完全隐藏于车体内（提供电源线伸缩和隐藏时的实物图片）


2、5G护理移动查房车

	项目
	子项目
	参数要求

	车体系统
	整体设计
	车体设计符合人体工程学原理，电脑、电池、显示屏等高度集成化设计成一体机，整体悬挂于车体支架上，故障节点少，安装极其便利，整车尺寸（含显示屏和挂件）≤795*610*1535mm，电脑一体机尺寸≤492*64*300mm，整车重量（含所有部件）≤55kgs

	
	电脑支架
	安装于后把手中心位置上，不占用台面空间（提供支架位于后把手中心位置的实物图片），壁挂孔径≤100*100mm，支持升降和悬停，行程≥100mm±10mm，负荷≥5Kg，支持俯仰角度调节

	
	台面设计
	采用航空级铝合金压铸一体成型台面，耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线，无缝设计，清洁无死角；三边具有一体成型的铝合金防滑挡条，挡条高度≥20mm（提供铝合金挡条及高度测量实物图），防止物品滑落和漏液侵蚀车体；台面实用尺寸≥425×375mm 

	
	▲台面把手
	前后双把手一体化环形设计，并与台面一体化铝合金压铸成型，前把手下沉式设计（提供前后把手与铝合金台面一体化成型的实物图和细节图），坚固耐磨，方便前后推行

	
	台面舱体
	台面下方配置有舱体，内部可安装适配器及充电线卷盘等，后部与电脑支架对接方便隐藏走线，侧面支持拓展USB接口

	
	键盘托
	抽屉式隐藏设计于台面下方舱体，带自吸静音导轨，打开时位于前把手上方，不会阻挡操作者视线（提供抽屉打开时位于前把手上方的实物图） 

	
	副工作台
	台面下方侧面有隐藏式副工作台，金属材质，抽拉式设计，用于放置鼠标和拓展台面功能

	
	▲抽屉配置
	1小3大配置，箱体四周铝合金包边，坚固且美观（提供箱体四周铝合金包边实物图），箱体尺寸≤390*430*700mm±10mm，小屉内径尺寸≤300*375*75mm±10mm，大抽内径尺寸≤300*375*160mm±10mm，抽屉内配有隔板，可自由分割储物格

	
	悬挂附件
	采用模块化设计，2个垃圾桶，1个锐器桶置物筐，2个置物盒，车体配件可扩展性高，可按医院具体要求定制数量和大小

	
	底座
	底座尺寸≤500*515mm（±10mm），上方承载整个抽屉柜体，下方用于安装脚轮，金属材质，四角设计伸出柜体，保证车身稳定，且有硅胶保护套，防碰撞，安全可靠（提供带硅胶套底座实物图）

	
	车轮
	四个4寸医疗专用静音脚轮，万向轮设计，防缠绕，防粘毛屑，2只前脚轮带刹车

	计算机系统
	计算机
	CPU≥i5 7代（提供真机电脑CPU显示图片），操作系统WIN7/WIN10，内存DDR4≥8G，硬盘为固态硬盘SSD≥256G 

	
	接口
	USB2.0接口≥6个（其中显示屏侧面≥4个），USB3.0接口≥2个，VGA输出≥1个，HDMI输出≥1个，耳机接口≥1个，麦克风接口≥1个，电源输入接口≥1个 

	
	显示屏
	LED显示屏≥21.5”，分辨率≥1920*1080，无边框全面屏设计，屏幕占比≥90%

	
	▲高度集成设计
	电脑主板、电池、显示屏、网络模块等全部集成安装在白色一体机机壳内，ABS材质，抗菌处理（提供第三方权威机构出具的抗菌检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），故障节点少，售后方便

	
	标配网络
	2.4G/5G双频WiFi，支持802.11 a/b/g/n/ac及以上标准，千兆网口

	
	★5G网络
	电脑一体机内置5G通信模块，兼容4G，其中5G实测下行速度≥300M/S（提供真机实测图片证明），兼容三大运营商网络

	
	★卡插槽
	SIM卡插槽外露设计，并有插卡大小和方向标识（提供插槽外露以及标识的实物图片）,方便识别和插拔 

	
	内置天线
	所有高性能网络天线均内置在一体机内，采用箔片式设计，接受面积大，信号强，安全稳定，不影响外观（提供所有天线内置的真机实物图片）

	
	音频播放
	显示屏内置高清扬声器，输出语音无干扰

	电源系统
	一键开关
	一键控制开关机、睡眠和唤醒，并带指示灯，按键位于显示屏侧边，方便操作

	
	▲电池参数
	磷酸铁锂电池，2000次充放电寿命，充满电≤5小时，在所有设备同时运行的情况下，连续工作≥12小时（提供第三方检测报告，带CNAS和CMA标识，委托单位为整车生产工厂），待机≥18小时

	
	电池放置
	电池完全内置于电脑一体机内（提供电池内置在电脑一体机内的实物图片证明），售后整体更换电脑一体机或调修，避免在医院拆机和更换电池带来不便和安全隐患

	
	充放电管理
	电脑主板集成充放电管理模块，BIOS集成电池EC管理系统（提供BIOS集成EC的实物图片），具有漏电、短路、过压、过载保护功能，具有低电量报警以及休眠保护功能，有效防止硬关机带来数据丢失和硬盘损伤，有助于延长电池和电脑使用寿命

	
	▲电量显示
	电脑桌面右下角任务栏有电池图标，可肉眼直接观察电量情况，也可将鼠标移动到图标上自动显示电量百分比和续航时间，以及充电时显示充满电需要的时间（提供续航时间显示图片及充电时间显示图片），点即标识还可查看详细参数，和设置电池管理计划，方便使用，增强安全

	
	线材收纳
	所有连接线全部隐藏于车体内，没有任何外露，充电线为自动伸缩式电源线，位于车体背面，适合远近使用，收缩时完全隐藏于车体内（提供电源线伸缩和隐藏时的实物图片）


3、5G数据终端

	项目
	子项目
	参数要求

	模组系统
	操作系统
	Linux

	
	平台
	展锐V510

	
	处理器
	NU313，性能≥双核1.2GHz

	
	RAM/FLASH
	4G/2G

	蜂窝网络系统
	适用网络
	全网通4G和5G

	
	组网模式
	支持5G SA&NSA

	
	5G频点
	n1，n8，n28，n41，n78

	
	FDD LTE
	B1，B3，B5，B8

	
	TDD LTE
	B34，B38，B39，B40，B41

	
	SIM卡类型
	Nano-SIM

	
	5G最大速率
	DL 2 Gbps，UL 450 Mbps

	
	4G最大速率
	DL 400 Mbps，UL 75 Mbps

	
	天线类型
	内置2根专业Wi-Fi，内置4根5G高增益天线

	
	功能特长
	SIM卡切换自动/手动

	
	
	网络制式设置

	
	
	频段锁定

	
	
	数据漫游

	
	
	自定义APN

	接口
	网络接口
	RJ45输出，10M/100M/1000M自适应，SIM卡插槽

	
	供电接口
	Type-C，5V/2A 

	安装环境
	裸机尺寸
	120*120*22mm±5mm

	
	裸机重量
	222g±10g

	
	工作温度
	0℃~+40℃

	
	工作湿度
	10%~90%无凝结

	
	★安装方式
	需内置安装于医院信息化设备中，整机含安装辅材和联机调试


