便携式彩色多普勒超声诊断仪招标参数
一、设备名称：
1. 便携式彩色多普勒超声诊断仪
2.数量：一套
3.用途：用于心肺功能监测及血流动力学评估应用
二、具体技术要求
1.技术规格
1.1 ≥15英寸高分辨率LED 显示器，可以支持电量显示功能
1.2 显示器可视角度≥150度 （左/右）
1.3 系统启动时间：≤30秒，从电源启动至检查开始
1.4 轨迹球操作方式
1.5 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除
1.6 可自定义物理按键≥3个
1.7 主机重量≤4kg（含电池）
1.8固态硬盘≥256GB
1.9内置超声教学助手，可用于腹部、心脏及小器官的教学指导
1.10可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟
2.成像模式
2.1 支持二维灰阶模式
2.2 支持组织谐波成像技术
2.3 支持穿刺针显影增强技术
2.4 支持彩色多普勒模式
2.5 支持能量多普勒模式
2.6 支持脉冲多普勒模式
2.7 支持连续多普勒模式
3.B模式成像
[bookmark: _GoBack]3.1 支持组织谐波成像模式
3.2 支持组织特异性成像
3.3 支持多角度空间复合成像技术，≥3条偏转线，多级可调
3.4 支持斑点噪声抑制成像
3.5 ▲支持回波增强技术，提高心脏图像质量
4.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1 ▲支持高分辨率血流成像
4.2 支持双实时同屏对比显示
4.3 支持自动调节取样框的角度及位置
5.频谱多普勒成像
5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率
5.2 支持连续多普勒
6.探头配置
6.1 凸阵探头，频率范围：≥1.5-5.0MHz
6.2 线阵探头，频率范围：≥3.0-12MHz
7.连通性和数据管理
7.1 具备DICOM功能，可通过网络将图像传输到服务器
7.2 ≥4个USB 3.0接口
7.3 内置无线网卡，可一键将动图像传输至移动应用端群组内
三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。
  
