门诊排队叫号设备清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	触控一体签到机
	8
	套
	

	2
	音视频终端
	9
	套
	



门诊排队叫号设备参数
	序号
	名称
	参数

	1
	触控一体签到机
	▲CPU不低于：四核1.5GHZ
内存不低于：DDR3 1GB
外存不低于：EMMC，8G  
系统：Android 
时钟：RTC时钟，电子晶振
尺寸：21.5英寸
触控：光学触控技术
可视角度：全视角
分辨率不低于：1920*1080
支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV
支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, CPP
支持音频格式：MP3，WMA，AAC 
遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置
通信接口：RJ45*1
音频接口：LINE out*1
数据接口：集成二维码、一维码识别
管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制；
▲响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒（需提供CNAS认证检测机构出具的检验报告复印件，并加盖生产厂家公章）
外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm
质保：提供1年免费质保服务；
▲安装部署要求：包含设备壁挂安装工作，支持与现有门诊排队叫号软件对接，确保触控签到一体机签到软件功能正常，提供承诺函。




	2
	音视频终端
	▲CPU不低于：四核  1.8GHZ；
内存不低于：2GB；
网卡不低于：100M；
外存不低于：EMMC，16G ；
系统：Android系统；
时钟：RTC时钟，电子晶振；
分辨率：3840*2160；
音频解码器: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE；
视频解码器:4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；1080P 60fps H.265/H.264 视频编码；
图片格式：HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF；
数据接口：USB3.0；
视频接口：HDMI 4K;音频接口：3.5；
整机功率：≤10W；
待机功率：≤0.5W；
质保：提供1年免费质保服务；
▲安装部署要求：包含设备安装工作，支持与现有门诊排队叫号软件对接，确保炫彩之星终端音视屏输出功能正常，提供承诺函。
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