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一、产品清单
对现有国产化超融合平台扩容 1 节点
	序号
	名称
	功能、性能、配置要求

	1
	★实质性要求
	不低于以下要求：
硬件要求：
1、配置≥2U机架式服务器，含安装导轨；配置≥2 颗国产C86处理器，符合安全可靠测评II级；单颗处理器主频≥2.2GHz，单颗处理器≥32核心；内存配置≥128GB，内存插槽≥32个； 配置≥2块480GB SATA SSD系统盘（硬件RAID1）；配置≥6个25Gb光接口（满配25GB多模光模块）配置≥2个冗余电源；提供≥4个热插拔冗余风扇；配置独立管理端口，提供基于Web的远程管理控制、配备硬件监控、远程管理功能；提供KVM功能，实现远程开关机、重启、网络安装操作系统等操作
2、提供3年原厂质保及软件升级服务。
软件要求：
1、配置≥1节点或2CPU的计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化、网络流量可视化。配置云管理平台1套，可以对本次所投产品进行统一管理。
2、本次超融合软件交付后云平台计算、存储、网络、安全、容灾、备份完全融合，统一通过方式管理。现有云平台品牌技术型号为KVM规格，管理方式需要rest api方式融入现有核心云平台，支持云主机在线迁移，不更变硬件 ID（供应商提供服务承诺函并加盖公章）
3、超融合软件授权对单台设备不限制每颗CPU核心数、内存容量，保证用户日后基于配件级扩容。交付软件授权为永久授权，且软件授权不锁定硬件，支持将软件license转移到其他（Intel、海光、鲲鹏）硬件平台设备。如有限制则提供最高版本授权，保证用户使用不受限制。
4、提供3年原厂质保及软件升级服务。

	2
	非实质性要求
	不低于以下要求：
软件要求：
1、为满足兼容性要求，云平台须为最新版本。支持从原有VMware云平台中批量迁移至新购平台中，支持全量增量传输，提供原厂迁移工具，并提供原厂迁移服务。
▲2、云平台建设完毕后支持通过虚拟机快照重建虚拟机。支持定时快照功能，快照对象可选择虚拟机或虚拟卷，可配置定时快照的时间策略，指定保留快照组的数量。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
3、为保证中心数据安全，需支持配置基于服务器机架拓扑感知的数据放置功能，防止数据的多个副本放置在同一机架空间内。避免出现由于单一机架的电源、网络故障或机柜受潮造成的数据无法访问。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
4、保证网络低延迟、高吞吐、高效率并支持无损网络，实配 RDMA 功能并使用 RDMA 协议进行存储节点间数据传输，降低访问延时，中标方提供专业网络工程师配合，确保无损网络落地。
▲5、平台应支持第三方无代理防病毒方案（如亚信安全等第三方防病毒厂商），通过虚拟化层统一实现虚拟机病毒防护，无需在虚拟机内部安装代理程序。（提供无代理防病毒联合方案测试报告并加盖公司公章，中标后签订合同前提供功能演示）。
▲6、支持纠删码（EC）的存储策略，支持 2+1、4+1、4+2、8+2、22+1、22+2、8+3、8+4 等多种配比。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
▲7、虚拟机可根据需求进行选择磁盘，非存储池层面支持，同一虚拟机两副本磁盘、三副本磁盘及EC副本策略并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
8、为保证后续扩容，需支持跨代CPU兼容功能，针对海光 CPU 服务器，可支持多种（Dhyana、EPYC、Opteron 等至少3种及以上）CPU 指令集，实现跨代 CPU 主机之间的虚拟机的在线迁移。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
▲9、云平台本身可对外提供文件存储，至少支持 NFS和HDFS 协议，可在云平台中统一管理，并支持高可用。（签订合同时提供功能界面截图）
▲10、支持同一个云系统中服务器配置不同，如配置不同的 CPU、SSD、HDD 等，支持非一体机的云平台软件部署到不同品牌的服务器。（签订合同时提供官网证明截图及链接）
11、提供标准的NFS或iSCSI存储访问协议。可将云平台的存储资源作为共享存储挂载给外部的物理机或者虚拟机使用。
▲12、云平台支持网络流量可视化服务，支持虚拟机东西南北向流量可视化，支持拓扑视图和表格视图，直观展示虚拟机网络、系统网络及外部 IP 地址间的数据流大小、方向、路径等详情信息，精确获取五元组详情，自动生成虚拟机之间流量关系的拓扑，并支持导出。（签订合同时提供功能界面截图）
▲13、平台应支持虚拟机热迁移过程中的数据传输加密能力，保障迁移过程中虚拟机内存及运行状态数据的安全。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）。
14、配置亚健康盘探测隔离自动数据恢复功能，主动发现亚健康盘，对亚健康盘进行隔离，并自动数据恢复，提高系统可用性减少风险，避免亚健康盘带来IO延迟提高和吞吐性能下降，从而保证系统的整体性能稳定
15、动态感知上层业务压力，在不影响用户的业务IO前提下，智能调整集群的数据恢复／迁移速率。高负载时自动降低数据恢复速率，避免数据恢复对上层业务IO产生影响，在低负载情况下提升数据恢复。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
▲16、为保证集群容量和业务运行稳定，基于分层模式组成存储池，当任意一块缓存盘（SSD） 发生故障情况下，其影响范围仅限于故障的 SSD ，不会引起相关磁盘组的其它 HDD 掉线，同时不会引起存储可用容量减少。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
17、支持临时副本能力，当集群发生硬盘故障或者主机离线导致数据副本发生降级，在数据完全恢复前，所有 IO 写入系统会提供临时副本保护，可增强数据恢复期间的数据可靠性。（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）
▲18、可利用 SPDK 技术，实现用户态进程间内存共享，优化数据复制效率（零拷贝），减少内核开销，提升 I/O 性能，在本次交付的双活集群中启用此功能（提供证明材料并加盖公章，中标后签订合同前提供功能演示）


二、商务要求：
1、本系统中软硬件技术支持需要投标人在项目验收合格后免费技术支持3年，调研方应在供应实施当地（市级）设立技术支持和售后服务机构，并有足够的人员来保证技术支持和售后服务。调研方须提供7*24小时的技术支持和免费的上门维护升级服务。
故障级别定义及解决时间要求如下：
	故障级别
	技术人员到场时间
	提出解决方案
	备件到场时间
	解决时间
	其他

	Ⅰ级：属于重特大故障或系统存在重大安全隐患的情况下。
	接报30分钟以内到现场
	到现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到现场
	接报3小时以内
	特殊情况，电话通知或下发《紧急维修通知单》，3小时内必须修复。

	Ⅱ级：属于严重问题：其具体现象为：部分服务器系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。
	接报30分钟以内到现场
	到现场后1小时内提交故障解决方案
	提出解决方案后1小时到现场
	接报6小时以内
	

	Ⅲ级：属于普通问题：其具体现象为：服务器、存储硬盘故障，交换机单点故障，服务故障。
	接报2小时内到现场
	即时提交或到现场后1小时内提交解决方案
	视情况而定
	接报12小时以内
	


2、培训要求：项目实施结束后，在接到采购人培训指令时，应在采购人规定的时间到达培训地点，对采购人相关管理人员进行免费现场培训,提供不少于 3人/天的培训，采购人经过培训后，应能熟练掌握使用方法，独立完成日常的维护工作，掌握日常运行情况并能及时了解并排除大部分的日常故障。
3、调研方必须是生产厂家或取得厂家授权的代理商，调研时代理商需提供原厂针对此项目的授权函；
三、服务要求
1、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为三年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。
2、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。
3、本项目承建商需配合医院一起为业务软件保障工作及所有的硬件集成实施服务工作，根据医院的建设有关规范、标准要求，结合用户实际需要，进行扩容规划规划（评估性能容量、确定节点数量、网络拓扑）、实施（上架新节点、布线组网、升级固件驱动）、配置（发现硬件、磁盘测试、集群扩展、数据平衡）、验证（业务迁移测试、性能监控、冗余可靠性检查），最后完成验收与文档更新。整个流程需确保业务零中断，数据无丢失。
四、项目实施要求
项目实施时间：签订合同之日起7个工作日内。
五、现场调研

项目具体情况请查看现场，联系电话：唐工 13222777718。

