江苏省第二中医院报告厅音响改造招标文件

1、 采购项目：

江苏省第二中医院报告厅音响改造采购项目。
二、综合说明

1. 标的名称：江苏省第二中医院报告厅音响改造
2. 招标人名称：江苏省第二中医院
3. 招标日程安排

a) 于2016年03月 23日发放电子标书。

b) 于2016年03月29日早上9：00 在江苏省第二中医院B楼二楼信息科接受投标书，经院招标小组综合评定后确定中标公司。
4. 联系人：倪凌                     联系电话:83291030
三、投标要求

1.  要求投标方在标书中提供关键设备厂商原厂授权和三年售后承诺书原件
2. 投标人在标书中提供近二年内完成1个类似音响建设项目（与本次招标合同金额类似），提供合同复印件，原件备查。
3、投标人必须需现场考察，根据现场情况确定详细的报价清单。
设备和服务技术指标

	序号
	设备名称
	    指定品牌
	技术参数
	备注

	1
	无线话筒
	 舒尔、得胜、魔音
	一拖一

换能方式：动圈

指向性：心型

自动扫描功能

供电时间：2节AA＞8小时

微处理器：分集接收控制

灵敏度：-105dbm，12db信噪比

工作距离：92米
	质保3年

	2
	反馈抑制器
	昊天、得胜、魔音
	模拟输入

• 2*XLR公作&2*14"TRS座:平衡式/非平衡式，射频滤波抑制

• 输入阻抗:30k ohm平衡/15k ohm非平衡

• 最大输入线性位准:+20.5dBu

模拟输出

• 2*XLR公作&2*14"TRS座:平衡式/非平衡式，射频滤波抑制

• 输出阻抗:100 ohm平衡/50 ohm非平衡

• 最大输出位准: +14.5dBu

模/数

• 动态范围:114 dBm,A-weighted

• 模/数转换:24bit

数/模

• 动态范围:100 dBm,A-weighted

• 数/模转换:24bit

系统性能

• 取样率:48 kHz

• 动态范围:100 dBm,A-weighted

• 总谐波失真: 0.01%，1 kHz

• 信噪比:100 dB，A-weighted

• 频率响应:20 Hz to 20 kHz,+/-0.5 dB

• 通道间串音:100 dB,A-weighted

• 输入到输出串音:100 dB,A-weighted

• 工作电压:230VAC 50/60 Hz 115VAC 50/60 Hz

• 消耗功率：15W

尺寸重量

• 尺寸：483*195*44mm

• 净重：3.1kg

需提供产品彩页
	质保3年

	2
	时序电源
	国产
	对整个音响系统提供规范,安全的,自动开启,关断控制.

●IN PUT 做为级联输入,同时也可以作为遥控,在级联时由外部触点控制

●在级联时,由主机的POWER KEY 控制多台时序,遥控加级联时,主机的INPUT 接外部遥控常开触点,外部遥控可以使用诸如“快思聪”RELAY的控制(外部中控)

●OUTPUT 做为级联输出,级联时通过大三蕊(6.35MM)按下一级的INPUT 时本时序电源可以无限制级联.
	1台

	3
	专业功放
	昊天、得胜、魔音
	• 最大不失真功率（8Ω）：300W*2

• 最大不失真功率（4Ω）：450W*2

• 最大不失真功率（2Ω）：600W*2

• 最大不失真功率（桥接8Ω）：900W

• 最大不失真功率（桥接4Ω）：1200W

• 阻尼系数：600：1

• 信噪比：100dB

• 总谐波失真：≤0.01%8Ω额定功率1KHz

• 频率响应：20Hz-20KHz +/-0.1dB

• 互调失真：≤0.01%8Ω额定功率1KHz

• 输入灵敏度：0.775v，1.0v，1.5v

• 输入阻抗：10k/20k,平衡，非平衡

• 输入增益：≤-75dB

• 声道分离度：≤-75dB

• 面板指示灯：信号，工作电源，削波，保护

• 供电电压：220V/50Hz

• 外形尺寸（mm）：W483*D512*H88

• 重量（KG）：14KG

需提供产品彩页
	1台

	4
	音箱
	昊天、得胜、魔音
	  • 额定功率：250W

• 阻抗：8欧姆

• 频率响应：60Hz-19KHz(±3dB)

• 灵敏度：95dB

• 覆盖角度：H100°×V 55°

• 最大声压级：120dB        

• 分频模式：无源二分频

分频点：2300Hz

• 吊挂／安装：多点吊挂／支架（可旋转调整）

• 接线方式：1×NL4speakon，连接1+、1-使用，2+、2-可用于音箱并联

• 箱壳：15厘中纤板

• 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆

• 高频：1.4″×1(36芯，26mm喉口)，90磁钢

• 低频：10″×1(50芯)，145磁钢

• 规格（mm）：320×320×520（W×D×H）

• 重量（KG）：约16.4KG

需提供产品彩页
	4只

	5
	调音台
	昊天、得胜、魔音
	  输入通道

• 麦克风输入：平衡型XLR插口

• 频响：20Hz to50 KHz±±3dB

• 失真度：<0.005% to±≦4dBu,1KHz

• 增益范围：0dBa50 dB MIC

• 信噪比：<-100dB

• 幻象电源：+48V幻象电源开关

• 线性输入：平衡型1/4"TRS插口

• 频响：20Hz to +50 KHz±3dB

• 灵敏度：+15dBu±3dB

阻抗

• 麦克风输入：1.4 Ohm

• 其它输入：10K Ohm

• 磁带输出：1k Ohm

• 其它输出：120 Ohm

EQ

单通道

• 高EQ ±≦15dB@12KHz

• 中EQ ±≦15dB频率范围100Hz to 8KHz

• 低EQ ±≦15dB@80KHz

立体通道

• 高EQ ±≦15dB@12KHz

• 中高EQ ±≦15dB@3KHz

• 中低EQ ±≦15dB@500KHz

• 低EQ ±≦15dB@80KHz

DSP部分

• 电压转换器：24 Bit

• DSP分辨率：24 Bit

• 效果类型：Vocal，Small Room，Large Hall，Echo，Echo+Verb，Flanger+Verb，Chorus GTR，Rotary GTR，Tremolo GTR

• 预设：100

需提供产品彩页
	1台

	6
	施工费用
	  耀隆 国标
	  音箱线、HDMI、电源线，线槽等安装施工
	1批

	7
	机柜
	  图腾 1米
	  1米 全钢机柜黑色
	1台


