江苏省第二中医院报告厅-显示系统
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	

	A
	LED P2.5 室内全彩大屏
	显示屏面积： 约8.5米×2.8米，含电源，含接收卡。
	平方
	24
	

	B
	80液晶电视
	做led辅助屏使用，含布线安装调试
	台
	2
	

	C
	LED P4 横屏
	显示屏面积： 约8米×0.3米，含电源，含接收卡。
	平方
	2.4
	

	D
	多媒体控制系统
	可以通过手机或平板控制LED大屏的信号输入（约10路信号源）和开关等
	套
	1
	

	E
	整体施工
	可以按常规要求完成施工要求
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江苏省第二中医院报告厅-扩声系统
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	

	A
	扩声子系统
	包括：线性阵列音箱、线性低音音箱、舞台返听、专业功放、数字音频矩阵、调音台、台唇补声、智能混音器、电源时序器、音箱壁挂架等
	套
	1
	

	B
	发言子系统
	主席台有线话筒10只、无线话筒6只、放大器等
	套
	1
	

	C
	整体施工
	可以按常规要求完成施工要求
	
	
	



江苏省第二中医院报告厅-舞台灯光
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	

	A
	舞台灯光（全LED灯）
	舞台人员补光灯、舞台演出氛围灯、舞台照明灯、信号放大器、控制台等……
	套
	1
	

	B
	整体施工
	可以按常规要求完成施工要求
	
	
	



江苏省第二中医院报告厅示例图:整体会场约17m*25m
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