超声波治疗仪招标参数
一、设备名称：
1.超声波治疗仪
2.数量：一套
3.用途：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。
二、具体参数要求：
1、≥10寸彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。
2、▲治疗头≥2个，治疗头支持深部及浅部组织治疗，并可独立控制。
3、超声工作频率：0.8MHz。
4、超声功率最大输出≥10W，≥5档可调，输出功率精确标定。 
5、具备聚焦脉冲超声技术。
6、焦平面距离≥5-50mm
[bookmark: _GoBack]7、▲空间峰值时间平均声强:≥1.5W/cm2。（提供检测报告、说明书等相关佐证材料）
8、聚焦超声换能器，-6dB 聚焦面积:≥0.3cm×0.3cm
9、治疗时间：≥0-300秒步进可调。
10、治疗头表面温度≤41℃。
11、支持方波调制波形。
12、支持会聚型波束类型。
13、脉冲占空比：≥2%-100%；脉冲重复周期:≤2.5s。
三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。



